[DIAGNOSTICA]
CAPTION = ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
MAPPAERRORI.0 = КОДЕКС ОШИБКИ
MAPPAERRORI.1 = ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
MAPPAERRORI.2 = ТИП ОШИБКИ
MAPPAERRORI.3 = ГОСУДАРСТВО(СОСТОЯНИЕ)
BOXCAL.CAPTION = КАЛИБРОВКА
BOXAGGIUNTIVI.CAPTION = ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ
CONTESTO.0 = P1 Давление = 
CONTESTO.1 = НАНОСЯТ НА КАРТУ Давление = 
CONTESTO.2 = TPS = 
CONTESTO.3 = PRECAT1 = 
CONTESTO.4 = ОБОРОТ В МИНУТУ = 
CONTESTO.5 = БЕНЗИНОВАЯ ТОННА = 
CONTESTO.6 = ГАЗОВАЯ ТОННА = 
CONTESTO.7 = ГАЗОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА = 
CONTESTO.8 = СНАБЖАЮТ ГОСУДАРСТВО(СОСТОЯНИЕ) = 
CONTESTO.9 = ПРИЛАВОК СЛУЧАЯ = 
MISURA.0 = mBar
MISURA.1 = %
MISURA.2 = милливольт
MISURA.3 = °C
MISURA.4 = госпожа
ALIMENTAZIONE.0 = ВКЛЮЧЕННЫЙ
ALIMENTAZIONE.1 = ГАЗОВЫЙ Способ
ALIMENTAZIONE.2 = Переключение
ALIMENTAZIONE.3 = Бензиновый Способ
LABDATI.0 = N1
LABDATI.1 = Q1
LABDATI.2 = N2
LABDATI.3 = Q2
LABDATI.4 = MinConv
LABDATI.5 = MaxConv
LABDATI.6 = MinPhis
LABDATI.7 = MaxPhis
LABDATI.8 = Активизируют гудок при признании ошибки
LABDATI.9 = Активизируют перепереключение при признании ошибки
LABDATI.10 = Время обнаружения ошибки Макса
LABDATI.11 = Проверяют двигатель
LABDATI.12 = T. обнаруживают. допустить ошибку. в 800 оборотах в минуту
LABCAL.0 = Diagnosticable устройство позволите:
LABDIA.0 = Число(Номер) найденных ошибок
ABILITODISABILITO.0 = ПОЗВОЛЯЮТ НЕПЛАТЕЖ
ABILITODISABILITO.1 = *DISABLE ВСЕ
CONTESTOASSOCIATO.CAPTION = Связанный контекст
INTERVENTO.CAPTION = Предложенное действие
SEGNALAZIONE1.0 = Не правильные данные!
SEGNALAZIONE1.1 = ВЫКЛЮЧАЮТ КЛЮЧ ЗАЖИГАНИЯ И НА СНОВА, ЧТОБЫ ВОССТАНОВИТЬ НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ(СОСТОЯНИЯ).
SEGNALAZIONE1.2 = ЭТОТ ВЫБОР(ОПЦИЯ) НЕ ПОЗВОЛЯЕТ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК ЛЯМБДЫ.
SEGNALAZIONE1.3 = ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НЕ ИЗМЕНЧИВЫЙ: СВЯЗАННАЯ БАЗА ДАННЫХ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
SEGNALAZIONE1.4 =, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ МОДИФИКАЦИЮ ЭФФЕКТИВНЫЙ ВЫ ИМЕЕТЕ, ЧТОБЫ ПОВТОРНО ПРОГРАММИРОВАТЬ ЭКЮ, КОГДА ВЫ ВЫХОДИТЕ ОТ ЭТОГО ЭКРАНА.
SEGNALAZIONE1.5 =, ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ ЭТОЙ ОШИБКОЙ ЭТО НЕОБХОДИМО ВЕРСИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ЭКЮ> = обман
SEGNALAZIONE1.6 = ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ СООБЩЕНИЕ БЫЛО СЭКОНОМЛЕНО(СПАСЕНО) В "
SEGNALAZIONE1.7 = ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ НЕ ИЗМЕНЧИВЫЙ: ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЛИ ЭКЮ, НЕ СОВМЕСТИМОЕ
[ERRORE_DISPOSITIVO]
ERRORE_0 = Ценность из максимального диапазона
ERRORE_1 = Ценность из минимального диапазона
ERRORE_2 = Никакой подарок(настоящее) сигнала
ERRORE_3 = Не разумный сигнал
STATO_0 = Линия проверяет в продвижении(прогрессе)
STATO_1 = зарегистрированная Ошибка
STATO_2 = Фильтрованная ошибка
STATO_3 = Ждут первого чека(проверки) ошибки, предварительно обозначенной подобно подарку(настоящему)
STATO_9 = Существующая ошибка
[P0190]
НОМ = Бензиновый Датчик Давления
U_MIS = mbar
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют соединитель датчика
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют соединитель датчика
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE2_1 = Проверяют соединитель датчика
DESCRIZIONE2_2 = Проверяют провод сигнала от пункта(точки) связи до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_3 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_1 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1105]
НОМ = НАНОСИТ НА КАРТУ Датчик
U_MIS = mbar
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют соединитель датчика КАРТЫ
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между проводом сигнала КАРТЫ и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют датчик КАРТЫ
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют соединитель датчика КАРТЫ
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между проводом сигнала КАРТЫ и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют провод сигнала КАРТЫ от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Проверяют соединитель датчика КАРТЫ
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют калибровку датчика КАРТЫ.
DESCRIZIONE3_2 =, если Вы имеете " не, разумная ошибка " на P1 датчике давления, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1190 ошибки
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете, ошибка на TPS, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1120 ошибки
DESCRIZIONE3_4 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1608 ошибки
DESCRIZIONE3_5 = Заменяют датчик КАРТЫ
DESCRIZIONE3_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1115]
НОМ = TH2O Датчик
U_MIS = °C
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = отсутствие Чека(Проверки) короткого кругооборота между TH2O сигналом телеграфирует и отрицательная поставка
DESCRIZIONE0_2 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют сварку в пункте(точке) связи TH2O сигнала
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между TH2O проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют TH20 провод сигнала от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют калибровку датчика КАРТЫ.
DESCRIZIONE3_2 =, если Вы имеете " не, разумная ошибка " на газовой температуре, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1180 ошибки
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1608 ошибки
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1120]
НОМ = TPS Датчик
U_MIS = %
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между TPS проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_2 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют правильную связь TPS провода сигнала
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между TPS проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют TPS провод сигнала от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют TPS калибровку датчика.
DESCRIZIONE3_2 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1608 ошибки
DESCRIZIONE3_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1130]
НОМ = PRECAT1 Сигнал
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют правильную связь ПРЕДКОТА 1 провод сигнала
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT1 проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют правильную связь ПРЕДКОТА 1 провод сигнала
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT1 проводом сигнала и GND проводом сигнала
DESCRIZIONE3_3 = Проверяют PRECAT1 калибровку датчика.
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1150]
НОМ = PRECAT2 Сигнал
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют правильную связь PRECAT2 провода сигнала
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT2 проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют правильную связь PRECAT2 провода сигнала
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT2 проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE3_3 = Проверяют PRECAT2 калибровку датчика.
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1131]
НОМ = PRECAT1 основание(земля)
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT1L проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют PRECAT1L непрерывность провода сигнала от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE3_3 = Проверяют правильную связь PRECAT1L провода сигнала
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1151]
НОМ = PRECAT2 основание(земля)
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между PRECAT2L проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют PRECAT2L провод сигнала от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют правильную связь PRECAT2L провода сигнала
DESCRIZIONE3_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
[P1170]
НОМ = Самообучение наносит на карту порог
U_MIS = 
U_MISC = %
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Чек(Проверка) наносит на карту самообучающиеся параметры
DESCRIZIONE3_2 =, если Вы имеете, ошибка на газовом контроле(управлении) инжекторов, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1201, P1202, P1203, P1204, P1205, P1206, P1207, P1208.
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете, ошибка на бензиновом входном отверстии инжекторов, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1263, P1266, P1269, P1272, P1275, P1278, P1281, P1284.
DESCRIZIONE3_4 =, если Вы имеете, ошибка на шаблоне давления КАРТЫ, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1105.
[P2531]
НОМ = Ключевой контакт
U_MIS = %
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = Чек(Проверка) исправляет связь VCH провода сигнала
DESCRIZIONE1_2 = непрерывность Чека(Проверки) VCH сигнала телеграфирует от датчика (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1173]
НОМ = Газовое Давление Низко
U_MIS = mbar
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1180]
НОМ = TGAS датчик
U_MIS = °C
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют TGAS соединитель датчика
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между TGAS проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют TGAS датчик
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют TGAS соединитель датчика
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между TGAS проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют TGAS провод сигнала от датчика до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют TGAS датчик
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют TGAS калибровку датчика
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют установленный датчик - подходящий.
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете " не, разумная ошибка " на машинном водном температурном датчике, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1115 ошибки
DESCRIZIONE3_4 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчиков, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1608 ошибки
DESCRIZIONE3_5 = Заменяют газовый температурный датчик.
DESCRIZIONE3_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1190]
НОМ = P1 датчик
U_MIS = mbar
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют P1 соединитель датчика
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между P1 проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют P1 датчик
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют P1 соединитель датчика
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между P1 проводом сигнала и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют P1 провод сигнала от датчика до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют P1 шаблон давления.
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют P1 калибровку датчика
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют установленный датчик - подходящий.
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете " не, разумная ошибка " на датчике давления КАРТЫ, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1105 ошибки
DESCRIZIONE3_4 =, если Вы имеете, ошибка на TPS душит датчик потенциометра, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1120 ошибки
DESCRIZIONE3_5 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчиков, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае P1608 ошибки
DESCRIZIONE3_6 = Заменяют P1 датчик
DESCRIZIONE3_7 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1201]
НОМ = 1 контроль(управление) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1202]
НОМ = 2 контроля(управления) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1203]
НОМ = 3 контроля(управления) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1204]
НОМ = 4 контроля(управления) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1205]
НОМ = 5 контроля(управлений) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1206]
НОМ = 6 контроля(управлений) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1207]
НОМ = 7 контроля(управлений) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1208]
НОМ = 8 контроля(управлений) инжектора ГАЗОВОГО БАЛЛОНА
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE1_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = инжекторы Чека(Проверки) используют от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = импеданс инжекторов Чека(Проверки) (между 1 и 2 омами).
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_6 = Заменяют инжекторы
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1230]
НОМ = контроль(управление) реле Приводов головок
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = ремень безопасности реле приводов головок Чека(Проверки).
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности реле приводов головок и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют реле приводов головок
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = ремень безопасности реле приводов головок Чека(Проверки).
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности реле приводов головок и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = реле приводов головок Чека(Проверки) телеграфирует(связывает) от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют реле приводов головок
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = ремень безопасности реле приводов головок Чека(Проверки).
DESCRIZIONE3_1 = ремень безопасности реле приводов головок Чека(Проверки).
DESCRIZIONE3_2 = отсутствие Чека(Проверки) короткого кругооборота между реле приводов головок использует и положительная поставка или GND
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) и соленоидальные соединители клапана
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют реле приводов головок
DESCRIZIONE3_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1231]
НОМ = ГАЗ 1 контроль(управление) solenoidvalves
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и положительная поставка
DESCRIZIONE0_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE0_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и отрицательная поставка.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1232]
НОМ = ГАЗ 2 контроля(управления) solenoidvalves
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и положительная поставка
DESCRIZIONE0_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE0_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и отрицательная поставка.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1233]
НОМ = ГАЗ 3 контроля(управления) solenoidvalves
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и положительная поставка
DESCRIZIONE0_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE0_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и отрицательная поставка.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1234]
НОМ = ГАЗ 4 контроля(управления) solenoidvalves
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и положительная поставка
DESCRIZIONE0_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE0_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют ГАЗ solenoidvalves ремень безопасности
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ГАЗОМ solenoidvalve ремень безопасности и отрицательная поставка.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют ГАЗ solenoidvalve провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют ГАЗ solenoidvalves
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1248]
НОМ = Инерционный вход(вклад) выключателя
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют инерционный ремень безопасности выключателя
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между инерционным ремнем безопасности выключателя и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют инерционный ремень безопасности выключателя
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между инерционным ремнем безопасности выключателя и отрицательной поставкой
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют инерционный провод выключателя от его соединителя (берущий пункт(точку)) к газу ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1263]
НОМ = Цилиндр 1 бензиновый инжектор
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
AGGIUNTIVINOME.0 = TPS 100%-ый Порог
AGGIUNTIVIU_MIS.0 = %
AGGIUNTIVINOME.1 = ОБОРОТ В МИНУТУ 100%Threshold
AGGIUNTIVIU_MIS.1 = ОБОРОТ В МИНУТУ
AGGIUNTIVINOME.2 = TPS сокращение Порог
AGGIUNTIVIU_MIS.2 = %
AGGIUNTIVINOME.3 = сокращение ОБОРОТА В МИНУТУ Порог
AGGIUNTIVIU_MIS.3 = ОБОРОТ В МИНУТУ
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1266]
НОМ = Цилиндр 2 бензиновых инжектора
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1269]
НОМ = Цилиндр 3 бензиновых инжектора
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой.
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1272]
НОМ = Цилиндр 4 бензиновых инжектора
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1275]
НОМ = Цилиндр 5 бензиновых инжекторов
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1278]
НОМ = Цилиндр 6 бензиновых инжекторов
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1281]
НОМ = Цилиндр 7 бензиновых инжекторов
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1284]
НОМ = Цилиндр 8 бензиновых инжекторов
U_MIS = 
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжектора и GND
DESCRIZIONE0_3 = непрерывность Чека(Проверки) инжектора телеграфирует от ее соединителя (или пункт(точка) связи) к газовому соединителю ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = соединители инжекторов Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности инжекторов и поставкой
DESCRIZIONE3_3 = инжекторы Чека(Проверки) телеграфируют(связывают) от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1335]
НОМ = оборот в минуту или cranck сигнал шахты
U_MIS = оборот в минуту
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = параметры калибровки Чека(Проверки) и правильная связь для сигнала ОБОРОТА В МИНУТУ.
DESCRIZIONE0_2 = непрерывность Чека(Проверки) ОБОРОТА В МИНУТУ телеграфирует/телеграфирует от пункта(точки) связи до газового соединителя ЭКЮ
DESCRIZIONE0_3 = Изменяют(Заменяют) ЭКЮ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ МУХИ.
DESCRIZIONE1_1 = параметры калибровки Чека(Проверки) и правильная связь для сигнала ОБОРОТА В МИНУТУ.
DESCRIZIONE1_2 = непрерывность Чека(Проверки) ОБОРОТА В МИНУТУ телеграфирует/телеграфирует от пункта(точки) связи до газового соединителя ЭКЮ
DESCRIZIONE1_3 = Изменяют(Заменяют) ЭКЮ НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКИ МУХИ.
DESCRIZIONE2_1 = Чек(Проверка), берущий сигнал пункта(точки) правилен.
DESCRIZIONE2_2 = оборот в минуту Чека(Проверки) или cranck шахта телеграфируют от пункта(точки) взятия до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE3_1 = Чек(Проверка), берущий сигнал пункта(точки) правилен.
DESCRIZIONE3_2 = оборот в минуту Чека(Проверки) или cranck калибровка сигнала шахты
DESCRIZIONE3_3 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между оборотом в минуту или cranck ремнем безопасности сигнала шахты и поставкой
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1420]
НОМ = сигнал ПОСТКОТА
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = сигнал датчика кислорода Чека(Проверки) был правильно собран.
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между сигналом датчика кислорода ПОСТКОТА и поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = сигнал датчика кислорода Чека(Проверки) был правильно собран.
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют провод сигнала датчика кислорода ПОСТКОТА от его соединителя (или пункт(точка) связи) к газу ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE3_3 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1421]
НОМ = основание(земля) ПОСТКОТА
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют основание(землю) датчика кислорода ПОСТКОТА, берущее пункт(точку), правилен.
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между проводом основания(земли) датчика кислорода ПОСТКОТА и поставкой.
DESCRIZIONE3_3 = калибровка датчика Чека(Проверки)
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1460]
НОМ = Резервуар(Танк) выравнивает сигнал
U_MIS = 1/1000
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Чек(Проверка) выравнивает соединитель датчика
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности датчика уровня и положительной поставкой.
DESCRIZIONE0_3 = Чек(Проверка) выравнивает ремень безопасности датчика до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = Чек(Проверка) выравнивает калибровку датчика.
DESCRIZIONE0_5 = Проверяют BRC датчик - подходящий.
DESCRIZIONE0_6 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1608.
DESCRIZIONE0_7 = Заменяют датчик уровня.
DESCRIZIONE0_8 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Чек(Проверка) выравнивает соединитель датчика
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности датчика уровня и подачей отрицательного.
DESCRIZIONE1_3 = Чек(Проверка) выравнивает ремень безопасности датчика до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Чек(Проверка) выравнивает калибровку датчика.
DESCRIZIONE1_5 = Проверяют BRC датчик - подходящий.
DESCRIZIONE1_6 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1608.
DESCRIZIONE1_7 = Заменяют датчик уровня.
DESCRIZIONE1_8 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1560]
НОМ = напряжение Батареи
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = батарея Чека(Проверки) снабжает ремень безопасности.
DESCRIZIONE0_2 = Чек(Проверка) снабжает ремень безопасности (батарея, уверенная и земная) от взятия пункта(точки) до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_3 = напряжение батареи Чека(Проверки) с вольтметром
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = батарея Чека(Проверки) снабжает ремень безопасности.
DESCRIZIONE1_2 = Чек(Проверка) снабжает ремень безопасности (батарея, уверенная и земная) от взятия пункта(точки) до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_3 = напряжение батареи Чека(Проверки) с вольтметром
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1608]
НОМ = электропитание Датчиков
U_MIS = милливольт
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = ремень безопасности электропитания датчиков Чека(Проверки).
DESCRIZIONE0_2 = электропитание датчиков Чека(Проверки) использует от газового ЭКЮ до различных соединителей датчиков.
DESCRIZIONE0_3 = Проверяют газовые плавкие предохранители ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 = напряжение электропитания датчиков Чека(Проверки), выходящее газовое ЭКЮ с вольтметром.
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = ремень безопасности электропитания датчиков Чека(Проверки).
DESCRIZIONE1_2 = электропитание датчиков Чека(Проверки) использует от газового ЭКЮ до различных соединителей датчиков.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют газовые плавкие предохранители ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = напряжение электропитания датчиков Чека(Проверки), выходящее газовое ЭКЮ с вольтметром.
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1600]
НОМ = K линия
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1601]
НОМ = EEPROM диагноз
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1604]
НОМ = диагноз RAM
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1605]
НОМ = ВЫСВЕЧИВАЕТ диагноз
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1606]
НОМ = Диагноз Микропроцессора
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[U1601]
НОМ = МОЖЕТ Выровнять
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
[P1191]
НОМ = P1 еще раз датчик
U_MIS = mbar
U_MISC = милливольт
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = Проверяют P1bis соединитель датчика
DESCRIZIONE0_2 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между P1bis проводом сигнала и положительной поставкой
DESCRIZIONE0_3 = Заменяют P1bis датчик
DESCRIZIONE0_4 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = Проверяют P1bis соединитель датчика
DESCRIZIONE1_2 = Проверяют отсутствие коротких кругооборотов между P1bis проводом сигнала и отрицательной подачей.
DESCRIZIONE1_3 = Проверяют P1bis провод сигнала от датчика до газового соединителя ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_4 = Заменяют P1bis шаблон давления.
DESCRIZIONE1_5 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Chech P1bis калибровка датчика.
DESCRIZIONE3_2 = Проверяют правильный датчик, был установлен.
DESCRIZIONE3_3 =, если Вы имеете, ошибка неправдоподобия на датчике давления КАРТЫ, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1105
DESCRIZIONE3_4 =, если Вы имеете, ошибка на TPS душит датчик потенциометра, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1120
DESCRIZIONE3_5 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1608
DESCRIZIONE3_6 = Заменяют P1bis датчик.
DESCRIZIONE3_7 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
[P1650]
НОМ = бензиновый-газовый выключатель замены
U_MIS = 
U_MISC = 
U_MIT = s
DESCRIZIONE0_1 = проверяют газовый/бензиновый соединитель выключателя замены.
DESCRIZIONE0_2 = проверяют отсутствие коротких кругооборотов между tha проводом выключателя замены и поставкой.
DESCRIZIONE0_3 = замена Чека(Проверки) переключает провод от его соединителя до газа ОДНО ЭКЮ.
DESCRIZIONE0_4 =, если Вы имеете, ошибка на электропитании датчика, следует за теми же самыми признаками, которые используются в случае ошибки P1608
DESCRIZIONE0_5 = Заменяют газовый/бензиновый выключатель замены.
DESCRIZIONE0_6 = Заменяют Последующие 56 ЭКЮ.
DESCRIZIONE1_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE2_1 = НЕ ПОДДЕРЖАННЫЙ
DESCRIZIONE3_1 = Проверяют отсутствие короткого кругооборота между ремнем безопасности выключателя замены и поставкой.
DESCRIZIONE3_2 = замена Чека(Проверки) переключает ремень безопасности
DESCRIZIONE3_3 = замена Чека(Проверки) переключает соединитель ремня безопасности.
DESCRIZIONE3_4 = Заменяют выключатель замены.
[AGGIUNTIVI_1]
НОМ = НАНОСИТ НА КАРТУ Макса для двигателя прочь
U_MIS = mbar
[AGGIUNTIVI_2]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_3]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_4]
НОМ = Время начиная с переключения к газу
U_MIS = госпожа
[AGGIUNTIVI_5]
НОМ = различие Макса между TGAS и TH2O
U_MIS = °C
[AGGIUNTIVI_6]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_7]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_8]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_9]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_10]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_11]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_12]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_13]
НОМ = OxyVoltCutOff
U_MIS = милливольт
[AGGIUNTIVI_14]
НОМ = вероятный ОБОРОТ В МИНУТУ Минуты
U_MIS = оборот в минуту
[AGGIUNTIVI_15]
НОМ = вероятный ОБОРОТ В МИНУТУ Макса
U_MIS = оборот в минуту
[AGGIUNTIVI_16]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_17]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_18]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_19]
НОМ = минута P1-карты
U_MIS = mbar
[AGGIUNTIVI_20]
НОМ = P1-карта Макс
U_MIS = mbar
[AGGIUNTIVI_21]
НОМ = Задержка начиная с ключа - на
U_MIS = госпожа
[AGGIUNTIVI_22]
НОМ = окно Time за бензиновый чек(проверку) инжекторов
U_MIS = n [оборот в минуту]
[AGGIUNTIVI_23]
НОМ = Различие номер инъекций
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_24]
НОМ = Не используемый
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_25]
НОМ = Время между двумя звуковыми сигналами в бензиновом способе
U_MIS = s
[AGGIUNTIVI_26]
НОМ = Число(Номер) Звуковых сигналов в бензиновом способе
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_27]
НОМ = Мигание ведомого для диагностического в бензиновом способе
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_28]
НОМ = Время между двумя звуковыми сигналами в газовом способе
U_MIS = s
[AGGIUNTIVI_29]
НОМ = Число(Номер) Звуковых сигналов в газовом способе
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_30]
НОМ = Мигание ведомого для диагностического в газовом способе
U_MIS = 
[AGGIUNTIVI_31]
НОМ = минута бензина Тонны
U_MIS = госпожа
[AGGIUNTIVI_32]
НОМ = бензин Тонны Макс
U_MIS = госпожа
[AGGIUNTIVI_33]
НОМ = окно Time за VCH чек(проверку) стабильности сигнала
U_MIS = госпожа
[AGGIUNTIVI_34]
НОМ = Время начиная с кабины транспортного средства
U_MIS = госпожа


